Искусственные дорожные неровности в соответствии с основными требованиями и нормами [ГОСТ Р52605-2006 от 01.01.2008 г.](http://www.idn500.ru/upload/gost_r_52605-2006.rar), а по основным показателям превосходят его в несколько раз. В обязательном порядке отверстия армируются специальными шайбами с целью предотвращения их «вырывания» с места установки. Устанавливаются на автодорогах общего пользования.

